|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символьное имя ПК | Адрес локальной сети | IP-адрес ПК | МАС-адрес ПК | Адрес DNS-сервера | IP-адрес файл-сервера | МАС-адрес файл-сервера |
| 4213-PC-16 | 192.168.1.0 | 192.168.1.26 | 54-04-A6-EF-BE-8D | 82.179.184.111  82.179.184.126 | 192.168.1.1 | 54-04-a6-ef-be-be |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица маршрутизации. Активные маршруты | | | | |
| Сетевой адрес | Маска подсети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.26 | 276 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | On-link | 192.168.1.26 | 276 |
| 192.168.1.26 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.1.26 | 276 |
| 192.168.1.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.1.26 | 276 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 192.168.1.26 | 276 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.1.26 | 276 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IP-адрес | МАС-адрес | Тип |
| 192.168.1.1 | 54-04-a6-ef-be-be | динамический |
| 192.168.1.12 | 54-04-a6-ef-be-2c | Динамический |
| 192.168.1.13 | 54-04-a6-ef-be-e3 | Динамический |
| 192.168.1.14 | 54-04-a6-ef-be-94 | Динамический |
| 192.168.1.16 | 54-04-a6-ef-be-43 | Динамический |

Зеленоградский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя сервера | IP-адрес сервера | Мин время | Макс время |
| orioks.miet.ru | 82.179.190.60 | 0 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Имя сервера | Количество прыжков |
| orioks.miet.ru | 3 |

Российский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя сервера | IP-адрес сервера | Мин время | Макс время |
| yandex.ru | 5.255.255.70 | 12 | 12 |
| yandex.ru | 77.88.55.70 | 10 | 10 |
| yandex.ru | 77.88.55.66 | 15 | 16 |
| yandex.ru | 5.255.255.60 | 12 | 15 |

|  |  |
| --- | --- |
| Имя сервера | Количество прыжков |
| yandex.ru | 6 |

Зарубежный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя сервера | IP-адрес сервера | Мин время | Макс время |
| gzu.ac.zw | 41.57.124.7 | 222 | 227 |

|  |  |
| --- | --- |
| Имя сервера | Количество прыжков |
| gzu.ac.zw | 13 |